
config service
	option client_interface 'br-lan'
	option localip '10.0.1.1'
	option remoteip '10.0.1.100-254'
	option count '50'
	option dns1 '223.5.5.5'
	option dns2 '119.29.29.29'
	option enabled '0'
